
**Увлажнитель воздуха «Твой котик»**

**Начало работы**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:**

Рабочее напряжение: 5В постоянного тока

Рабочий ток: 400 мА

Потребляемая мощность: 2 Вт

Емкость резервуара: 320 мл

Объем распыления: 25-35 мл

Время работы в режиме непрерывного распыления: около 10 ч.

Время работы в режиме прерывистого распыления: около 20 ч.

Габариты: 134,8\*93\*93 мм

Вес: 155 г

Материал: АБС-пластик/полипропилен/силикон

Стандарт КНР: GB4706.48-2009

Контроль качества: изделие соответствует техническим требованиям

Происхождение изделия: Шэньчжэнь, Китай

Инструкция по эксплуатации

Распыление: Подключить устройство к источнику питания, при однократном нажатии на кнопку включения устройство начинает работу в режиме непрерывного распыления. Повторное нажатие переводит устройство в режим прерывистого распыления (распыление – 3 секунды, ожидание – 3 секунды). Чтобы отключить распыление, нажать на кнопку включения еще раз (повторять действия, чтобы заново выбрать нужный режим).

Ночник с питанием от USB: Нажать и удерживать кнопку включения в течение 1,5 секунд, чтобы включить ночник и USB-разъем. Повторно нажать на кнопку включения и удерживать ее в течение 1,5 секунд, чтобы выключить USB-разъем для ночника (повторять действия, чтобы заново выбрать нужный режим).


Защита от работы без воды: При работе в режиме непрерывного распыления устройство автоматически отключается через 8 часов. При работе в режиме прерывистого распыления устройство автоматически отключается через 12 часов. Устройство можно перезапустить и продолжить его использование.

Комплектация изделия:

1 увлажнитель, 1 USB-кабель, 1 инструкция по

эксплуатации, 1 хлопчатобумажный валик,

1 USB-вентилятор, 1 USB-светильник



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повернуть верхнюю часть устройства против часовой стрелки и снять крышку | Снять крышку с устройства и наполнить резервуар водой | Установить крышку и закрутить ее по часовой стрелке, подключить кабель питания | Нажать на кнопку включения, чтобы запустить устройство |

Меры предосторожности:

1. При заполнении устройства водой через хлопчатобумажный валик с особой осторожностью обращаться с пружиной, установленной на держателе, во избежание поломки изделия.
2. Не касайтесь металлического покрытия внутри увлажнителя твердыми предметами, так как Вы можете повредить металлическое напыление. При использовании эфирных масел рекомендуется добавлять в устройство не более 1-3 капель. Запрещается погружать устройство в воду и подвергать его воздействию огня.